Ook heb ik de software wat aangepast.

Het menu bestaat nu uit de volgende onderdelen

1 - Buzzer + leds

2 - Alle sensoren mbv SERIAL MONITOR

3 - DC motor test   (met de mode knop kun je wisselen tussen de motor(richting))

4 - DC motor route    (auto volgt route uit array)

5 - Servo motor

6 - Lichtzoeker met fototrans

7 - Afstandmeter met IR-sensoren

8 - Lijnvolger (sensoren onder auto)

9 - Bluetooth

Daarnaast wordt de mode en status (running, stop) in het display weergegeven.

Ook vond ik het lastig dat je alleen uit een testmode kon komen door het bord te resetten

Ik heb dit aangepast. Je kunt nu een mode kiezen met de mode-knop, activeren met de activeerknop

en ook weer terugkeren naar het menu door nogmaals de activeerknop in te drukken

Ik heb gisteren de software nog weer wat aangepast en dit niet meer goed kunnen testen

Het kan dus zijn dat er nog een foutje in zit.

Ik hoop dat ik je hiermee een plezier doe

Met vriendelijke groet,

Frank Bremer

ROC van Twente | MBO College MEI | BOL 4 Elektrotechniek   
Gieterij 200 | 7553 VZ Hengelo