Namn:______________________________________

Kom igång med symaskinen!
[image: ]
1. [image: ][image: ]Plocka fram symaskinen och sätt i strömsladd och gaspedal.


2. Trä symaskinen med övertråd och undertråd. 

Skanna koden för att se hur man trär symaskinen.




3. [image: ] Tryck på 4 för att ställa in sicksack (söm 1:04). 
Sy sicksack precis i kanten på den gröna rutan runt alla fyra sidor.










Ena ”benet” på pressarfoten ska vara utanför tyget när du syr sicksack.

4. [image: ]Tryck på 1 för att ställa in raksöm (söm 1:01). 
Tryck på Fix för att fästa tråden i början av sömmen. 


5. Sätt pressarfoten i kanten på rutan och sy raksöm längs alla fyra sidor. 
Sömmen ska hamna 1 cm innanför kanten. Fäst sedan tråden på slutet 
genom att backa fem stygn (tryck på den svängda pilen) 


Varför ska man sicksacka tyget? ______________________________________________________

Varför ska man fästa tråden? ________________________________________________________

När syr man raksöm? _______________________________________________________________
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