
# Identificatie en inventarisatie van de aanwezige EMV bronnen.

## Grondplan van de school

**Kelderverdieping:**



****

**Locatie laagspanningscabine(s)**:

* A -02

**Aan te brengen pictogrammen:**

De toegangsdeur van de LS-cabine is gelegen op het gelijksvloer. Op de toegangsdeur moeten volgende pictogrammen voorzien zijn.

* + 1. Lijst van de bronnen die bronnen van elektromagnetische velden die in de school voorkomen.

Weerhouden bronnen van apparatuur of werplekken uit onderstaande lijst:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soort apparatuur of werkplek** | **Beoordeling vereist voor** | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  | **Werknemers**  **zonder**  **verhoogd**  **risico\***  **(1)** | **Werknemers**  **met een**  **verhoogd risico**  **(uitgezonderd**  **die met actieve**  **implantaten)\*\***  **(2)** | **Werknemers**  **met actieve**  **implantaten\*\*\***  **(3)** | **Nummering + omschrijving apparatuur of werkplek (\*)** | **Preventiemaatregelen** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Draadloze communicatie |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kantoor** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Infrastructuur (gebouwen en terreinen)** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Beveiliging** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Elektriciteitsvoorziening** |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Elektrisch circuit waarbij de geleiders zich dicht bij elkaar bevinden en met een nettostroom van meer dan 100 A — omvat bedrading, schakel- en verdeeltoestellen, transformators enz. — blootstelling aan magnetische velden | Ja | Ja | Ja | Lokaal A -02: Loogspanningscabine | Aan alle werknemers moet informatie over het gevaar van EMV verstrekt worden. (via personeelsvergadering (PowerPoint zie bijlage), onthaalbrochure (zie bijlage), ….)  Op de toegangsdeur moeten waarschuwings- en verbodsmeldingen worden aangebracht. Opgelet: de HS-cabine is gelegen op een drukke doorgang (sluikgang lkr. , ouders, lln, … naar de fietsenbergplaats, personeelsingang, toegang schoolgebouw)  Enkel bevoegde en opgeleide werknemers mogen de hoogspanningsruimte betreden.   * BA4: onderhoud hoogspanningscabine * Opgeleid schakelverantwoordelijken of technici belast met het uitvoeren van schakelingen op hoogspanningsinstallaties   Het is zwangere vrouwen verboden om de hoogspanningscabine te betreden. |
| 5.4 | Elektrische circuits binnen een installatie, met een fasestroom van meer dan 100 A voor het individuele circuit — omvat bedrading, schakel- en verdeeltoestellen, transformators enz.  — blootstelling aan magnetische velden | Ja | Ja | Ja |
| 5.5 | Elektrische installaties, met een fasestroom van meer dan  100 A — omvat bedrading, schakel- en verdeeltoestellen,  transformators enz. — blootstelling aan magnetische velden | Ja | Ja | Ja |
| 6. | **Lichte industrie** |  |  |  |  |  |
| 7 | Zware industrie |  |  |  |  |  |
| 8. | Bouw |  |  |  |  |  |
| 9. | Medisch |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Vervoer |  |  |  |  |  |
| 10 | Diversen |  |  |  |  |  |