# Rekommendationer vid ändring

• Huvudregeln är materialhänsyn, det vill säga utgå från de material med samma ytbehandling som fanns när huset byggdes, oavsett ålder, och byt inte i onödan om det inte föreligger uppenbara skäl.

• Fasadmaterial – respektera det ursprungliga fasad­materialet, oavsett ålder, och underhåll detsamma. Putsa till exempel inte över eller måla ett fogat murverk oavsett om det är från 1800­talet eller 1970­talet.

• Fönster – ändra inte på ursprungliga fönsterindel­ningar och spröjsningar, oavsett ålder, när fönstren behöver renoveras eller bytas.

• Dörrar – bevara ursprungliga dörrar så långt som möjligt. Komplettera gärna med inre dörrar om de äldre är dåliga ur energisynpunkt eller av annan anledning.

• Detaljer och ytor – klä inte in ursprungligen murade eller träfodrade delar med plåt eller annat material.

• Takkupor och takfönster – i takfallet mot det allmänna gaturummet är det viktigt att tilläggen underordnar sig takets storlek så att de inte blir dominanta och iögonfallande.

• Tillbyggnader – huvudregeln är att bygga till bakåt, alltså inte mot det allmänna gaturummet. Låt till­byggnaden anpassa sig efter befintliga byggnader i material och utförande. Respektera den byggnadsstil som finns.

• Garage – komplettera äldre bostadshus med garage­byggnader anpassade i material och storlek och låt dem inte bli dominerande.

• Carports – underordna dessa i höjd och tak så de inte blir det dominerande inslaget i gaturummet eller på tomten.

• Nybyggnation – planera huset utifrån förutsätt­ningarna på platsen och de omkringliggande husen. Anpassa gestaltning till omgivning.

• Trädgården – tänk på att det gröna är en viktig del av helhetsmiljön och hårdgör inte stora ytor i onödan. Stora träd och uppvuxen grönska är en kvalité att vårda.

För mer information:

https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/BP\_Husensjo\_antagen\_layoutad\_webb\_sbf.pdf