**RAPPORT FRA OMRÅDEKONTAKT**

**UTFØRT AV: Siri Storrøsten**

**DATO: 17.8.2022**

**INSPEKSJON STED/OMRÅDE/RUTE: Femundsmarka: Ljøsnåvollen – Røvollen - Røsand**

**TYPE INSPEKSJON:**  **Før dugnad/sjekke status**

 Etter dugnad Ny rute/omlegging

 Annet arbeid:

**RUTEBESKRIVELSE**

1. **STIEN**: Tydelig sti fra Ljøsnåvollen til Gråvola, vest for Volsjøan.

Derfra og til Stormyråsen er det en strekning med blokkstein, og stien er ikke så tydelig.

Fra Stormyråsen til Røvollen og Røasand er det tydelig sti.

1. **VARDING:** Fra Ljøsnåvollen til Muggsjølia er det greie varder. Derfra et parti hvor stien går mye i skog. Fra Volsjøbekken fram til Stormyråsen er det varder.

Derfra til Røsand er det mye merking i skog og færre varder.

1. **MERKING**: Sliten merking på hele ruta.
2. **SKILTING:**

Stiltstolpe ved Ljøsnåvollen: Gamle skilt.

Skiltstolpe ved Volsjøbekken: Gamle skilt.

Skiltstolpe øst for Røvollen: Gamle skilt.

~~Skiltstolpe ved Starrhåen: Ok skilt.~~

1. **BRUER:**

Bru over Svenselva ved Ljøsnåvollen: Privat bru? I god stand.

Bru over Røa/Starrhåen sørøst for Røsand: Vedlikeholdt sommeren 2022. God stand.

1. **VADESTED:** Vading over Mugga. Nye tau. Grei vading.
2. **VÅTE PARTIER:** Noen fuktige partier.
3. **GANGBANER/KAVLING:** Mange gangbaner på ruta. Både grunneier, forvaltningen og DNT Oslo har bidratt med gangbaner på ruta. Behov for gangbane ved stikryss Volsjøbekken og et parti mellom Gråhøgdan. Statsskog gjør ferdig gangbaner i 2023.
4. **SKOG/KRATT:** Noe kjerr/kratt mellom Ljøsnåvollen og Mugga samt langs Langeggtjønnan.
5. **SLITASJE/EROSJON:**
6. **ANNET: Stien fra Volsjøbekken til grensa i Skjebrofjellet (ca 5 km) bør vardes og remerkes. Svært dårlig merking og til dels lite varder, særlig siste delen der stien går i vestsida på Skjebrofjellet.**

**ARBEID SOM MÅ UTFØRES/ARBEID SOM BLE UTFØRT**

1. **STIEN: Grøfte litt i stien øst for Røvollen, - bekk/oppkomme i stien.**
2. **VARDING: A. Varding fra Gråvola til Stormyråsen.**

**B. Varding fra Vonsjøbekken til grensa**

1. **MERKING**: **Hele ruta må remerkes, samt fra Volsjøbekken til Skjebrofjellet/grensa.**
2. **SKILTING**: **1) Nye skilt på Ljøsnåvollen, 2) Ny stolpe og skilt i Muggsjølia 3) Nye skilt ved stikryss ved Volsjøbekken, 4) Nye skilt stikryss sørøst for Røvollen, 5) ~~Flytte stolpe med eksisterende skilt ved Starrhåen, ta ned skiltet \_\_\_\_\_ 6) Kappe og flytte stolpe ved Røsand, beholde skiltet.~~**
3. **BRUER:**
4. **VADESTED:**
5. **VÅTE PARTIER: Liten omlegging sør for Ljøsnåvollen. Se kart**.
6. **GANGBANER/KAVLING~~: Behov for 1 ny gangbane ved stikryss Volsjøbekken. Ca 20 m. og mellom Gråhøgdan (ca 20 m)~~ Fint hvis dugnadsgruppa kan banke/feste løse bord på gangbaner.**
7. **SKOG/KRATT: Klippe kratt mellom Ljøsnåvollen og Mugga samt lang Langeggtjønnan.**
8. **SLITASJE/EROSJON:**
9. **ANNET: Avstander: Røsand- Røvollen ca 4 km, Røvollen – stikryss Volsjøbekken ca 10-11 km, Volsjøbekken – grensa Skjebro ca 5 km, Volsjøbekken – Ljøsnåvollen ca 13 km**

**UTSTYRBEHOV: Utstyr til å klippe kjerr, male, varde, skifte skilt, hammer/spiker**

**ANTALL PERSONER/VANSKEGRAD: 6 personer, 3 brekkjern**

**TIDSFORBRUK PÅ UTFØRT ARBEID:**

**VEDLEGG:**

**BILDER:**

**KOPI AV KART: kart over ruta inndelt i ulike partier**

**SKILTOVERSIKT:**

**SKILTBESTILLING:**

**STED/DATO: 1.9.2022**

**UNDERSKRIFT: Siri S.**