**Lijst van de bronnen die bronnen van elektromagnetische velden die in de school voorkomen.**

Neem onderstaande tabel lijn per lijn door en kijk enkel naar de eerste kolom (werknemers zonder verhoogd risico).

Als hier ”Ja” staat en je hebt deze apparatuur of werkplek in je school dan noteer je dit op de lijst en grondplan (hoofdstuk 2.1.).

\* samenstelling nummering: nummering lokaal, gang, hal, …-nummer. + omschrijving apparatuur of werkplek Bijvoorbeeld weerstandslassen, inductieverhitting, diëlektrische verwarming, industriële elektrolyse, microgolfdroging in de houtafdeling, … .

Indien je geen enkel item hebt weerhouden (wat het meeste geval gaat zijn) ga je naar hoofdstuk 3.6. Staan er bronnen op je lijst gaat je naar hoofdstuk 3.

Weerhouden apparatuur of werplekken:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Soort apparatuur of werkplek** | **Beoordeling vereist voor** | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  | **Werknemers**  **zonder**  **verhoogd**  **risico\***  **(1)** | **Werknemers**  **met een**  **verhoogd risico**  **(uitgezonderd**  **die met actieve**  **implantaten)\*\***  **(2)** | **Werknemers**  **met actieve**  **implantaten\*\*\***  **(3)** | **Nummering + omschrijving apparatuur of werkplek (\*)** | **Preventiemaatregelen** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Draadloze communicatie |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kantoor** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Infrastructuur (gebouwen en terreinen)** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Beveiliging** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Elektriciteitsvoorziening** |  |  |  |  |  |
| 6. | **Lichte industrie** |  |  |  |  |  |
| 6.22 | Magnetisator/demagnetisator, industrieel (inclusief tape-erasers) | Ja | Ja | Ja |  | Aan alle werknemers moet informatie en opleiding worden gegeven. (via personeelsvergadering, onthaalbrochure, veiligheidsinformatiekaarten, ….)  Er moeten waarschuwings- en verbodsborden aan de vlakslijpmachine worden aangebracht.  Het actieniveau voor blootstelling aan actieve geïmplementeerde medische hulpmiddelen kan worden overschreden tot maximaal 15 cm van de magnetische houders.  Het is voor zwangere vrouwen verboden de afgebakende zone te betreden. |
| 7 | Zware industrie |  |  |  |  |  |
| 8. | Bouw |  |  |  |  |  |
| 9. | Medisch |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Vervoer |  |  |  |  |  |
| 10 | Diversen |  |  |  |  |  |